{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":5,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[33,0,33,4]]}
["仪器名称","仪器价值/单位：万元","功能","正常校内价格","备注"]
["超速离心机",114.6,"超速离心机作为生命科学研究的必备仪器，具有很高的使用率和工作效率，广泛应用于分子生物学、生物化学、蛋白质组学及生物制药等研究领域。通过离心分离可获得亚细胞组分、病毒、蛋白质及其它生物大分子，为进一步的化学分析、生物学功能测定以及形态学上超微结构的观察提供基础。","30元/小时","活动月免费预约，自备耗材"]
["高速冷冻离心机",44.5,"用于各大实验室，生物学实验室，医学实验室，临床检验科等，众多的转头为科研人员提供相当广泛的应用。","15元/小时\n优惠：包机100元/天","活动月免费预约，自备耗材"]
["核磁共振成像与分析系统",195,"核磁共振成像与分析系统是利用核磁共振原理，依据所释放的能量在物质内部不同结构环境中不同的衰减，通过外加梯度磁场检测所发射出的电磁波，即可得知构成这一物体原子核的位置和种类，据此可以绘制成物体内部的结构图像。将这种技术用于材料或动物内部结构的成像，就产生出一种革命性的影像诊断与分析工具。该系统可用于脂肪分布成像、水分空间分布成像、水分迁移表征、水分状态分析、肿瘤尺寸和位置成像、损伤模型成像、造影剂研究、含油含水率测定、组织尺寸测量等。","50元/小时\n不足1小时按1小时记","活动月25元/小时，自备耗材"]
["离子色谱仪",71.9,"离子色谱是一种用于分析科学技术领域的分析仪器，通过毛细管系统以及分析系统的整合组成的混合型离子色谱，高灵活系统，能应对未来潜在的挑战以及高级应用。集生物液相、氨基酸分析、糖分析、反相液相色谱等功能于一身的离子色谱，可完成糖类、氨基酸、抗生素、小分子药物、核酸以及蛋白质、多肽等的分离测定。\nIC6600 系列离子色谱仪集成了两套单离子色谱系统，可以同时对两种样品或者 同种样品进行双重分析，极大节省了测试时间。","常规阴离子25元/样\n常规阳离子25元/样\n不含前处理: 糖50元/样\n不含前处理: 酸根离子30元/样\n不含前处理: 碘离子30元/样","活动月免费预约，需要收取柱子损耗费：\n阴阳离子10元/样\n糖样20元/样\n酸根离子、碘离子15元/样"]
["三重四级杆液相色谱-质谱联用仪",373,"主要用于复杂基质中低含量的有机化合物分析，具有高灵敏度、高通量的特点。应用领域包括药物代谢分析、食品安全检测、环境污染物分析、法医毒物分析等。可依据相关标准检测医疗器械产品和药物的相容性能、载药器械的安全性能等项目。","100元/小时\n优惠：包机1000元/天","活动月免费预约，需要收取流动相等耗材费：50元/样"]
["近红外谷物分析仪",52.3,"近红外谷物分析仪能快速无损检测谷物。可同时测定水分、蛋白质、脂肪等多成分含量，操作便捷，无需复杂前处理。测量精度高、稳定性强，广泛用于粮食收购、仓储、加工环节，助力提升谷物质量把控效率 。","20元/小时","活动月免费预约，自备耗材"]
["元素分析仪",76,"用于测定有机物中CHNS和O元素的含量。采用专利的物理吸附解吸技术，进样量范围更宽，分析效果更好；球阀设计，有效去除空气干扰，保证零空白进样；球形夹连接技术，使得仪器的操作维护更加简单。","30元/样\n50元/样\n30元/样\n50元/样","活动月20元/样\n空白样10元/样"]
["流式细胞分选仪",204.6,"流式细胞分选仪可对细胞进行快速、精确的多参数分析和分选。能同时检测多个荧光参数，根据细胞特性精准分离，具有高通量、高灵敏度等特点，广泛应用于免疫、肿瘤等领域的细胞研究。","35元/小时","活动月免费预约，自备耗材"]
["动态光散射仪",29.5,"动态光散射仪能精准测量纳米至微米级颗粒的粒度分布与 Zeta 电位。基于光散射原理，测试快速、操作简便，无需复杂制样，可在多种分散体系中工作，为材料、生物、化工等领域提供关键微观信息 。","5元/样","活动月免费预约，自备耗材"]
["扫描电化学显微镜",29.85,"扫描电化学显微镜与扫描隧道显微镜(STM)的工作原理类似。但SECM测量的不是隧道电流，而是由化学物质氧化或还原给出的电化学电流。尽管SECM的分辨率较STM低，但SECM的样品可以是导体，绝缘体或半导体，而STM只限于导体表面的测量。SECM除了能给出样品表面的地形地貌外，还能提供丰富的化学信息。其可观察表面的范围也大得多。","20/小时","活动月免费预约，自备耗材"]
["冷冻切片机",29.8,"冷冻切片机专为组织切片设计。能快速冷冻组织，在低温下精准切片，厚度调节灵活。操作简便，可保持组织原有形态与抗原性，广泛用于病理诊断、科研等领域，助力获取高质量切片样本 。","20元/小时\n优惠：包机200元/天","活动月免费预约，自备包埋剂及刀片"]
["DSC差示扫描热仪主机、分析软件",28.6,"差示扫描量热仪应用范围：高分子材料的固化反应温度和热效应、物质相变温度及其热效应测定、高聚物材料的结晶、熔融温度及其热效应测定、高聚物材料的玻璃化转变温度。","20元/小时\n40元/小时","温度超过-10℃~200℃，根据具体情况收取损耗费"]
["粒度仪",70,"Zetasizer是全球众多学术实验室的重要分析工具，广泛用于所有需要分析颗粒或分子大小以及 Zeta 电位的应用领域。用于高分辨率粒度测量且与角度无关的多角动态光散射法 (MADLS) 可以更深入地展现您的样品粒度分布。","10元/样","活动月免费预约，收取耗材费"]
["多功能分子间相互作用仪",130,"多功能分子间相互作用仪，可精准探测多种分子间结合情况。能实时监测，灵敏度极高，无需标记。适用 DNA、蛋白质等多种分子，从分子层面解析相互作用，为科研提供关键数据支撑 。","50元/样","活动月免费预约，收取耗材费10元/样"]
["超景深显微镜",69.43,"分屏比对观察操作功能：左右和上下分屏、 四分屏、九分屏等，分屏可独立进行图像编辑。自动景深合成功能：在消除光晕模式下仍可进行景深合成功能，合成后图像可以进行2D 及 3D 观察分析 。","20元/小时","活动月免费预约"]
["制备型液相色谱",52.8,"沃特世公司是制备色谱仪领域的领先厂商，所生产的制备型液相色谱仪能够满足各类分密和纯化工作要求。纯化工作可采用多种检测选项进行，可实现样品自动进样和自动收集管理等。","20元/小时\n优惠：包机200元/天","活动月免费预约，自备耗材"]
["低温蛋白纯化系统",92,"应用于低温生化层析实验，可快速纯化多种生物分子，如蛋白质、多糖、肽类、寡核苷酸、核苷酸疫苗、病毒及天然小分子（TCM）等。","20元/小时\n优惠：包机200元/天","活动月免费预约，自备耗材"]
["蛋白纯化系统全波长检测器模块",34.67,"快速蛋白纯化仪可高效分离、纯化蛋白。具备自动化操作，能精准控制流速、梯度等参数。采用多种层析技术，分辨率高，适用不同特性蛋白，且处理速度快，能在短时间内获取高纯度目标蛋白 。","20元/小时","活动月免费预约，自备耗材"]
["基因测序仪",138,"采用可逆末端终止测序法，使用两色荧光检测，提高测序效率；获NMPA审批的中华人民共和国医疗器械注册证。",null,"活动月免费预约，自备耗材"]
["气相色谱离子迁移谱联用仪",164.9,"气相色谱离子迁移谱离子联用仪采用直接顶空进样的方式，即可定性又可定量，软件处理给出可视化的挥发性有机物指纹图谱。用于食品、农产品及水产品产地、品种、等级区分、以及农产品采后贮藏保鲜方式的评价、货架期判断、加工过程中风味变化及工艺优化等，目前在国内已经广泛应用、于高校、农/林科院系统、粮油检测、中烟系统及食品企业。","150元/样（自带色谱柱90/样），样品总数超过50个，总体7折","活动月免费预约，需要收取耗材、损耗费用50元/样"]
["全二维气质联用仪",113.7,"全二维气质联用仪将气相色谱的高分离能力与质谱的高鉴定能力相结合。可对复杂样品进行深度剖析，峰容量大、分辨率高，能有效分离出常规仪器难以区分的成分，精准定性定量，广泛应用于环境、食品等多领域。","全二维状态100元/样（自带色谱柱70元/样），普通单四级杆80元/样（自带色谱柱60元/样）样品数量超过50个，总体7折","活动月免费预约，需要收取耗材、损耗费用50元/样"]
["葡萄酒全自动分析仪",76.8,"用于葡萄汁、发酵中间体葡萄汁、葡萄酒成品中的各项指标的全自动、快速、准确定量分析。","20元/样","活动月免费预约，自备耗材"]
["电子舌",47.3,"电子舌是一种主要由交敏感传感器阵列、信号采集电路、基于模式识别的数据处理方法组成的现代化定性定量分析检测仪器。应用于烟草业，调味品、食品工业，浪食加工，酒类和饮料，茶及茶饮料滋味研究，男蔬成熟度评价、 物苦味遍盖、药物处方一致性研究、药物炮制过程控制、口服剂口感评价等。","200元\n15元/样\n20元/样","活动月免费预约，电极如有磨损，打磨一次20元"]
["电子鼻",47.86,"电子鼻是一种主要由交敏感传感器阵列、信号采集电路、基于模式识别的数据处理方法组成的现代化定性定量分析检测仪器。应用于米制品、面制品、食用油、肉制品、禽蛋、乳制品、水产品、果蔬休闲食品、酒品类、软饮料、烹饪食品、烟草等领域。真假鉴别、品种鉴别、产地溯源、产品原料鉴别、品质等级区分制备工艺鉴别、原材料筛选、感官评级模型、差异分析等。","200元\n15元/样\n20元/样","活动月免费预约，自备耗材"]
["非损伤微测系统",108.9,"非损伤微测技术（NMT）是一项在非损伤情况下，检测活体样品离子和分子跨膜运输的核心技术，可测9种离子，能用于各类代谢、机制研究并作为生物标志物。包括：Ca2+、H+、K+、Na+、Cl-、Mg2+、Cd2+、NH4+、NO3-；pmol级（10-12mol•cm-2•s-1）灵敏度。","150元/小时\n优惠：包机1000元/天","活动月免费预约，自备耗材"]
["电化学原位傅里叶变换红外光谱仪",35.5,"能原位实时监测电化学反应，灵敏度和分辨率高，从分子层面剖析物质变化，适用于各类电化学体系，且极易与其他技术联用，为深入探究反应机理提供多元详尽信息 。","20元/小时","活动月免费预约，如果需要使用溴化钾，10元/样收取耗材费"]
["自动酶标仪",48.5,"自动酶标仪能自动完成酶联免疫吸附测定。可快速读取微孔板信号，检测波长范围广。具备高精度加样与震荡功能，操作简便，数据处理高效，广泛用于临床诊断、免疫分析、药物筛选，助力提升检测效率与准确性 。","20元/小时","活动月免费预约，自备耗材"]
["紫外可见分光光度计",21.6,"紫外可见分光光度计可测物质在紫外、可见光区吸光度。波长范围广，精度高，能对物质定性、定量分析。操作便捷，可扫描光谱、测浓度，广泛用于医药、化工、环保等领域，为科研与生产提供关键数据。\n","20元/小时","活动月免费预约，自备耗材"]
["全自动蛋白质印迹定量分析系统采购",139.8,"全自动蛋白质分析系统的面世，实现了整个Western过程的全自动化、标准化，将Western的全部实验环节在一台设备中全自动完成，无需跑胶、无需转膜、无需人工干预，结果快速准确，自动进行精确的定量分析。同样的样本，不同的人员在不同时间得到的实验数据的CV值<10%，其不仅让实验者得到稳定再现的数据，还将实验的数据品质提至全新的高度，进入了准确量化的时代。","50元/小时","活动月免费预约，自备耗材"]
["3D打印机（全彩）",43.99,"全彩色打印、成型空间大、高精度打印、六种材料混合、高效率打印。","20元/小时","活动月免费预约，自备耗材"]
["便携式脑电测试系统采购项目",48.5,"NeuroHUB可穿戴式多模态研究平台主要包括放大器、64导电极帽、采集主机、采集探头、心电电极、皮电电极、血氧探头、多模态设备同步器Triggerbox、无线路由器、采集软件及电脑等组成。该系统除了可以采集脑电信号外，还可以同时采集眼电、心电、皮电、血氧、肌电、脉搏等其他生理信号，为运动、认知、交互等方面提供更多的数据支持。","20元/小时","活动月免费预约，自备耗材"]
["活细胞工作站",96.3,"可进行活细胞长时间连续观察成像和图像处理；固定样品或组织切片的显微结构观察和拍摄；亚细胞分辨率水平上的细胞事件的记录和拍照；对细胞的状态、变化、趋势进行连续在位观察，得到大量翔实的图片数据等多种功能。","20元/小时\n优惠：包机200元/天","活动月免费预约，自备耗材"]
["注明：仅限于上述仪器参与活动，具体耗材及仪器损耗费用会有偏差，视具体情况而定。每台设备同一用户连续预约时间不能超过五天，否则中心有权取消预约资格。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}